## Übersicht

Diese App nimmt direkte und diffuse Strahlungsdaten von Open-Meteo.com, berechnet die Position der Sonne und projiziert die Strahlung auf Ihr Solarpanel. Es zeigt die geschätzte Energieproduktion für die nächsten Stunden und bis zu 16 Tage an. Die Stundenwerte werden für die vorangegangene Stunde berechnet. Wenn also um 11:00 Uhr 150 Wh angezeigt werden, bedeutet dies, dass Sie zwischen 10:00 und 11:00 Uhr mit 150 Wh rechnen können.

## Parameter

### Breitengrad [°]

Der Breitengrad gibt die Nord-Süd-Position Ihres Solarkraftwerks an. Er reicht von –90° am Südpol bis 90° am Nordpol.

### Längengrad [°]

Der Längengrad gibt die Ost-West-Position Ihres Solarkraftwerks an. Der Nullmeridian definiert 0° Länge. Positive Längen liegen östlich des Nullmeridians, negative westlich.

### Azimut [°]

Azimut ist die horizontale Richtung Ihres Solarkraftwerks. 0° entspricht Norden, 90° entspricht Osten, 180° entspricht Süden, 270° entspricht Westen.

### Neigung [°]

Neigung ist die vertikale Richtung Ihres Solarkraftwerks. 0° bedeutet, dass es zum Himmel zeigt, 90° bedeutet, dass es vertikal ausgerichtet ist und zum Horizont zeigt.

### Zellen max. Leistung [W]

Maximale Leistung, die Ihre Solarzellen liefern können.

### Zelleneffizienz [%]

Energieanteil in Form von Sonnenlicht, der von der Solarzelle in Strom umgewandelt werden kann.

### Zellenfläche [m2]

Größe der aktiven Fläche Ihres Solarpanels.

### Diffuse Strahlungseffizienz [%]

Wirkungsgrad Ihres Solarkraftwerks bei diffuser Strahlung. Bei der Ausrichtung nach oben sollte er etwa 100 % betragen, bei der Ausrichtung zum Horizont etwa 50 %. Dies ist auch abhängig von Reflexionen etc.

### Wechselrichterleistung [W]

Maximale Leistung Ihres Wechselrichters. Wenn sie niedriger als die maximale Leistung Ihrer Panels ist, wird die Ausgangsleistung Ihres Systems durch diesen Parameter begrenzt.

### Wirkungsgrad des Wechselrichters [%]

Wirkungsgrad Ihres Wechselrichters.

### Abschattung

In diesem Abschnitt können Sie die Abschattung Ihrer Solarmodule definieren. Für jeden Azimutwinkelbereich können Sie die minimale Elevation der Sonne angeben, die erforderlich ist, damit die Sonne auf die Solarmodule trifft. Für Elevationen unter diesem Wert können Sie den Prozentsatz der Abschattung festlegen. Beispielsweise reduziert ein Gebäude die Strahlung um 100 %, ein Baum vielleicht nur um 60 %.